成都市金牛区妇幼保健院

院内采购公告

一、项目简介：

医院拟采购一台血小板震荡保存箱。

二、项目发布方式：

本项目在成都市金牛区妇幼保健院官网主页上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。

1. 品目、配置及需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品配置参数 | 数量 |
|  1 | 血小板震荡保存箱 | 1.门体：采用立式单门设计，钢化玻璃门体，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自悬停功能。2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在22±1℃范围内，控温精度≤0.1°C。3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息。4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，实际需要检测箱内温度。5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电机故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。7.冷凝水汇集后风冷蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。8.配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。9.半导体：采用半导体制冷制热技术，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高功率，快速降温，稳定运行时低功率，均匀性更好。10.振荡电机：低噪音。11. 噪声低，声压级≤55dB（A）。有效容积149L。12.不锈钢内胆，防腐。13.门体标配机械锁。14.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。15.箱内3个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100。16.紫外灯：箱体内置紫外灯，可进行消毒杀菌，并且可设置定时开启及运行时间。17.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。18.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据≥10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。19.装载量：9层。高强度高承重式导轨，一体成型手把。20.支持网互联功能，通过电脑端和手机端可随时随地查看振荡器信息。21.具有Ⅰ类医疗器械备案。22.生产厂家通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证，符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。 | 1台 |

**注：**供应商负责设备的运输，保证其性能与质量，不得提供不符合质量规范或是三无产品，并负责器材在保修期内的良好运行。

四、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明包号、品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2.报价一览表（见附件）

3.营业执照（副本）、税务证（国、地税副本）

4.组织机构代码证（副本）

5.质量保证书（见附件）

6.经办人授权委托书（原件，见附件）,法人、经办人身份证复印件

7.国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供经营许可证书的复印件

9.售后服务承诺书（含质量、货源保证，产品验收标准、质保期、售后服务响应等）

10.相关产品类似业绩

11.封底

五、报价要求

1.以人民币报价。（报价格式见附件）

2.报价表中的价格应包括货物设计、材料、制造、包装、运输、装卸、保险、关税、增值税、仓储、商检、卫检、报关、输机、清关手续费、调试、培训、质检、保修、其它伴随服务等所有费用。

3.可提供多种备选产品，分别报价，并分别说明性能、配置及参数。

六、其他说明：

1.根据要求及自身实际，用A4纸编制资料，严格按上述第四条的装订顺序编制资料。

2.如有，提供相关的产品技术资料。

3.提供的所有资料须加盖鲜章。

七、文件递交时间、地点

递交文件截止时间：2023年5月23日17：00前。

递交文件地点：成都市金牛区妇幼保健院2号楼5楼501。文件必须在递交文件截止时间前送达。逾期送达、密封和标注错误的文件，恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九、其他说明

1.项目解释权归院务部，联系人：张老师，68938000。

2.各参会供应商如对此项目有质疑、投诉，请于采购时间截止前即2023年5月23日15：00点前以书面形式向纪检监察室提出，超期不予受理。纪检监察室联系人：邹老师69517102。

附件1

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 元 |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

 ：

 （制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。