附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求明细清单** | | | | | |
| **序号** | **产品** | **要求** | **规格：（mm）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 衣柜 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 1200\*650\*2000 1200\*650\*1100 | 1 | 组 |
| 2 | 衣柜 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 1200\*600\*2000 | 3 | 个 |
| 3 | 推车柜 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 1200\*650\*1100 | 3 | 个 |
| 4 | 遮挡柜 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 定制 | 1 | 个 |
| 5 | 导医台 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 2600\*1100 | 1 | 个 |
| 6 | 圆桌 | 岩岸板 | 定制 | 5 | 张 |
| 7 | 洗手台 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 定制 | 10 | 个 |
| 8 | 诊疗桌 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 2800\*400\*750 | 1 | 张 |
| 9 | 诊疗椅 | 1、面料采用布艺面料、耐磨性强。 2、曲木座板：采用≥1.5mm夹板，≥7层垫压成型，加厚加强型成型板材，板材承受压力达≥180KG，经防潮、防腐防虫化学处理； 3、座背垫采用高密度泡棉； 4、座椅可调节高度，可放平躺下带脚撑。 5、气压棒：升降时无声响，可承受≥180KG压力，升降≥30万次无损。 | 标准 | 1 | 把 |
| 10 | 医助椅 | 1、面料采用优布艺面料、耐磨性强。 2、曲木座板：采用≥1.5mm夹板，≥7层垫压成型，加厚加强型成型板材，板材承受压力达≥180KG，经防潮、防腐防虫化学处理； 3、座背垫采用高密度泡棉； 4、座椅可调节高度，可放平躺下带脚撑。 5、气压棒：采用优质品牌气动升降杆，升降时无声响，经测试可承受≥180KG压力，升降≥30万次无损。 | 标准 | 1 | 把 |
| 11 | 病员椅 | 1.胶板采用PP加纤，一体注塑成型，靠背拉力测试≥110KG。 2.脚架采用≥25圆管≥1.5厚。 | 标准 | 2 | 把 |
| 12 | 美容床 | 1.采用床钢架、乳胶床垫 | 1850\*700 | 9 | 张 |
| 13 | 资料柜 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 900\*450\*220 | 5 | 组 |
| 14 | 资料柜 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 1000\*450\*1800 | 2 | 组 |
| 15 | 主机架 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 定制 | 2 | 个 |
| 16 | 洗手台板 | 1、板材：不低于绿色环保E1级MFC板级别，表面装饰层纹理清晰，不易燃、耐磨、防污、硬度高； 2、基材：不低于国标标准环保的颗粒纤维板，甲醛释放量＜1.5mg/L；经过防虫、防腐、耐酸碱处理； 3、封边：至少采用PVC优质封边，环保热熔胶机械化封边，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，无脱胶、表面无胶渍； | 定制 | 12 | 个 |

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 元 | | |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日