# 成都市金牛区妇幼保健院

# 院内询价采购公示

一、项目名称：口腔科射线防护工程。

二、本项目在成都市金牛区妇幼保健院官网主页(http://www.cdjnbjy.com)上公开发布（提供免费下载），供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。

三、期限：自发布之日起至2022年7月21日。请满足要求的潜在服务商到我院8楼院务部提交产品资料。

四、项目需求（见附件1）。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

1.封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）。

2.营业执照，具有射线防护施工资质。（实质要求）

3.经办人授权委托书（原件）。

4.报价一览表（格式见附件2）。

5.用户情况表（见附件2）

6.封底

六、其他说明：

1.根据要求及自身实际用A4纸编制书，严格按上述第五条的装订顺序对所列包分开编制，须标注页码并密封。

2.提供的所有资料须加盖鲜章。

3.其他未提到的，请参加的服务商自行提供能够证明具备服务能力的相关证明资料。

4.特别申明：现公示的项目需求因市场了解的局限性，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解。对未公示的需求，请各潜在服务商自行提供。

地 址：成都市金牛区长月路12号  
联系人：张老师  
电 话：028-68938000

附件1：项目明细

附件2：报价一览表

附件3：用户情况表

**附件1：**

**项目明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 墙体撤除 | 240综合规格 | ㎡ | 18.60 |
| 2 | 新建砖墙 | 240实心砖墙 | ㎡ | 16.80 |
| 3 | 地面撤除 | PVC地胶 | ㎡ | 10.80 |
| 4 | 地面恢复 | PVC地胶（原色） | ㎡ | 10.80 |
| 5 | 顶面撤除及恢复 | 石膏板撤除，恢复600\*600矿棉板（白色） | ㎡ | 10.08 |
| 6 | 窗洞填堵 | 综合规格实心砖 | ㎡ | 2.00 |
| 7 | 建渣清运 |  | m³ | 6.00 |
| 8 | 手动平开铅门 | 1000\*2100\*4mmpb方管龙骨，铅板铺设经抗氧化处理，面层304不锈钢包面，含五金门锁，轴承式链接； | 樘 | 2.00 |
| 9 | 不锈钢防护门套 | 1000\*2100 | 付 | 2.00 |
| 10 | 铅玻璃 | 600\*400\*4mmpb | 张 | 2.00 |
| 11 | 防辐射窗套 | 600\*400 | 付 | 2.00 |
| 12 | 排风管防护 | 综合 | 个 | 2.00 |
| 13 | 墙面防护 | 3mmpb含支架辅材及损耗和墙面石膏板 | ㎡ | 56.40 |
| 14 | 地面防辐射 | 3mmpb | ㎡ | 10.80 |
| 15 | 顶面防护 | 3mmpb含支架吊件辅材及损耗 | ㎡ | 10.80 |

**附件2：**

**项目报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 | 墙体撤除 | 240综合规格 | ㎡ | 18.60 |  |  |  |
| 2 | 新建砖墙 | 240实心砖墙 | ㎡ | 16.80 |  |  |  |
| 3 | 地面撤除 | PVC地胶 | ㎡ | 10.80 |  |  |  |
| 4 | 地面恢复 | PVC地胶（原色） | ㎡ | 10.80 |  |  |  |
| 5 | 顶面撤除及恢复 | 石膏板撤除，恢复600\*600矿棉板（白色） | ㎡ | 10.08 |  |  |  |
| 6 | 窗洞填堵 | 综合规格实心砖 | ㎡ | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 建渣清运 |  | m³ | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 手动平开铅门 | 1000\*2100\*4mmpb方管龙骨，铅板铺设经抗氧化处理，面层304不锈钢包面，含五金门锁，轴承式链接； | 樘 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢防护门套 | 1000\*2100 | 付 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 铅玻璃 | 600\*400\*4mmpb | 张 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 防辐射窗套 | 600\*400 | 付 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 排风管防护 | 综合 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 墙面防护 | 3mmpb含支架辅材及损耗和墙面石膏板 | ㎡ | 56.40 |  |  |  |
| 14 | 地面防辐射 | 3mmpb | ㎡ | 10.80 |  |  |  |
| 15 | 顶面防护 | 3mmpb含支架吊件辅材及损耗 | ㎡ | 10.80 |  |  |  |
| 16 | **合计** | | | |  | | |

单位名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

**附件3：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户名称 | 中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |